0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 0

50

100

150

200

250 hMonCsi_py Nent = 88 Mean = 349.5 RMS = 252

CsI HV: low (1.3kV)

TRG = TC1 & TC2

Mon v.s. Csi_{hMonCsi_py}

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 0 200 400 600 800 1000

1200

1400

1600

1800

2000 hTC1TC2 Nent = 2003 Mean x = 301.1 Mean y = 481.5 RMS x = 75.76 RMS y = 123

Run0841

m-thick Pb μ Target: 250 Drift-length: 2.5cm

TC1 v.s. TC2 hTC1TC2

0 200 400 600 800 1000 0

50

100

150

200

250 hTC1TC2_py Nent = 486 Mean = 479.1 RMS = 115.4

1-track

2-track

Threshold: 80mV Attenuator: 13dB

TC1 v.s. TC2_{hTC1TC2_py}

0 200 400 600 800 1000 0 50 100 150 200 250 300

hTC1TC2_px Nent = 486 Mean = 301.6 RMS = 75.79

1-track

2-track

TC1 v.s. TC2_{hTC1TC2_px}