0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 0

10

20

30

40

50

hMonCsi_py Nent = 213 Mean = 1141 RMS = 367.7

CsI HV: nominal (1.5kV)

TRG = TC1 & TC2 & CsI

Mon v.s. Csi_{hMonCsi_py}

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 0 200 400 600 800 1000

1200

1400

1600

1800

2000 hTC1TC2 Nent = 2003 Mean x = 303.3 Mean y = 507.8 RMS x = 69.95 RMS y = 123.3

Run0843

m-thick Pb μ Target: 250 Drift-length: 2.5cm

TC1 v.s. TC2 hTC1TC2

0 200 400 600 800 1000 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 hTC1TC2_py Nent = 479 Mean = 504.7 RMS = 114.7

1-track

2-track

Threshold: 80mV Attenuator: 13dB

TC1 v.s. TC2_{hTC1TC2_py}

0 200 400 600 800 1000 0

50

100

150

200

250

300 hTC1TC2_px Nent = 479 Mean = 304 RMS = 70.09

1-track

2-track

TC1 v.s. TC2_{hTC1TC2_px}