0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 0

5

10

15

20

25

hMonCsi_py Nent = 107 Mean = 1195 RMS = 357.1

CsI HV: nominal (1.5kV) TRG = TC1 & TC2 & CsI

Mon v.s. Csi_{hMonCsi_py}

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 0 200 400 600 800 1000

1200

1400

1600

1800

2000 hTC1TC2 Nent = 1003 Mean x = 296.6 Mean y = 508.6 RMS x = 74.78 RMS y = 131.8

Run0870

m-thick Pb μ Target: 250 Drift-length: 2.5cm

TC1 v.s. TC2 hTC1TC2

0 200 400 600 800 1000 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 hTC1TC2_py Nent = 378 Mean = 506.9 RMS = 124.7

1-track

2-track

Threshold: 80mV Attenuator: 13dB

TC1 v.s. TC2_{hTC1TC2_py}

0 200 400 600 800 1000 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 hTC1TC2_px Nent = 378 Mean = 297 RMS = 74.98

1-track 2-track

TC1 v.s. TC2_{hTC1TC2_px}