2) Basic parameters of revised baseline JLC calorimeter sm03magnetic-field option 2T-case 3T-case Inner Radius 250cm 160cm

Outer Radius 400cm 340cm Angular Coverage |cosq| < 0.985 |cosq| < 0.966 (Full)|cosq| < 0.994 |cosq| < 0.991 (Partial)SHmax scheme Scintillator-Strip Arrayoption=Si-pad( 1cm-wide ) (1cm x 1cm) EMC sE/E = 15%/�E + 1%transverse 6cm x 6cm 4cm x 4cm (24mrad) (24mrad)longitudinal 3 sections (6+12+20 layers)HCALsE/E = 40%/�E + 2%transverse 18cm x 18cm 12cm x 12cm ( 72mrad ) ( 72mrad )longitudinal 4 sections (25+30+35+40 layers)Thickness Configuration of Baseline Barrel Calorimeter

PreSH 4Xo ( 4mm x 6 layers )EMC 23Xo ( 4mm x 22 layers )HCAL 6.5lo ( 8mm x 130 layers )