0 20 40 60 80

0 2000 4000 6000 800010000 ADC Counts

Number of Events

(A) PSD signal

for 2.5 GeV e^- 3° cut

0 200 400 600 800 1000

0 2000 4000 6000 800010000 ADC Counts

(B) PSD signal for 2.5 GeV π^- 3° cut

0 2000

4000

6000

8000

10000

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 C value

PSD Signal

(C) PSD vs C Value • e^- π^-

cut 7

0 2000

4000

6000

8000

10000

0 100 200 300 400 500 S value (cm^2)

(D) PSD vs S Value • e^- π^-

5 cut