Experimental setup

3 layers:

CCD1 CCD2 CCD3 CCD S5466 S5466^† S5466 active layer 10μm 50μm 10μm driver C5934-1010 C5934-0909^‡ C5934-1010 †special made^‡low gain

KEK PS T1 line

• 1.6GeV π^−, 1 cycle = 4sec VME based readout system • ADC: Pentland MPX-201 (12bits) • DAQ: UNIDAQ by KEK online group